Dzień dobry,

Poniżej znajdują się tematy na pierwszy tydzień kursu zawodowego. Proszę przeanalizować podane zagadnienia, słownictwo oraz teksty i wykonać zadania, które zostały podane przy tematach. Proszę wykonywać je po kolei i podpisywać numer zadania. Zadania proszę wysłać na maila nawojska.e@gmail.com do dnia 14.01.2022.
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Narzedzia budowlane
Building tools

KEY WORDS - WAZNE POJECIA

angle grinder szlifierka katowa

belt sander szlifierka taémowa

bending iron klucz do giecia pretéw zbrojeniowych
bending table stét zbrojarski

bending tool gigtarka

boom, jib wysiegnik, ramig

brush szczotka

bucket wiadro

building elevator, lift wyciagarka

circular saw (buzz saw) pifa tarczowa
concrete grinder (sander) szlifierka do betonu
concrete gun, concreting sprayer torkretnica

concrete mixer betoniarka

concrete mixing plant wytwérnia betonu

concreter's tongs obcegi do wiazania zbrojenia

| crowbar, jimmy fom
i cutting off machine (cutter) przecinarka

float paca

grab, grabbing bucket chwytak
grinder szlifierka

hacksaw blade brzeszczot
hammer miotek

hammer drill wiertarka udarowa
hand drill wiertarka reczna
hand saw pifa reczna

hand steel shears nozyce reczne do stali
hose waz doprowadzajacy wode
hydrophore hydrofor

internal concrete vibrator wibrator pograzalny do
betonu

jig-saw wyrzynarka
knife, cutting tool n6z
ladder drabina

laying-on trowel kielnia tynkarska do zacierania na

gladko
leveller niwelator

lifting slings zawiesia

mallet miotek drewniany
mechanical saw pita mechaniczna
milling machine frezarka

mortar pan (mortar trough, mortar tub) skrzynia
do przygotowywania zaprawy murarskiej
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paint roller, roller watek malarski

pick, pickaxe kilof

pincers, clipper, tongs obcegi

pipe bender wyginarka do rur

pipeline rurociag

planing machine strugarka

plasterer unit (set) agregat tynkarski

plump bob (plummet) pion (cigzarek pionu)
pop rivet gun nitownica

power float concrete (power trowel) zacieraczka
do betonu

pulley krazek
pump pompa
rechargeable (battery) drill wiertarka

akumulatorowa

reinforcement bar bender gietarka do pretéw
zbrojeniowych

roofer belt pas dekarski
sand paper papier $cierny
saw pita

scissors nozyczki

screen sito murarskie / ramowe, rafa

screwdriver wkretarka, $rébokret

shears nozyce

shutter boards (lining boards) deski szalunkowe
sifter przesiewnik

sledge miot

spanner klucz

spatula szpachla

spirit level poziomnica

| sponge gabka

stapler zszywacz

strip for smoothing listwa do wygtadzania
theodolite teodolit

thick lead pencil otéwek murarski
thickener zageszczarka

tools narzedzia

trowel kielnia

| tube bender gigtarka do rur

vibrator wibrator
vice imadto

| wheelbarrow taczka
| wood chisel diuto

yard brush grabie

In construction, we use a wide range of building tools for various jobs. A builder’s toolbox

contains many tools, such as:

o universal tools: a spirit level, measure, hammer, laser level, measurement devices — theodolite,
leveller, wheelbarrow, hose, plumb-bob (plummet);
o for painting work: brush, ladder, paintbrush, sponge, spatula, brush, bucket, wallpaper

knife, wallpaper table;

© for earth and foundation works: a shovel, spade, pickaxe, crowbar, shutter boards (lining boards);

o for roof work: scissors, roofer belt, stapler, staples, bending;

o for carpentry: carpenter's hammer, pincers, handsaw, mechanical saw, Jjig-saw, grinder,
planing machine, milling machine, circular saw (buzz saw);

o for brickwork, bricklaying work: a trowel, masonry hammer, bucket, patch level, water
hose, mixers, mortar pan (box), thick lead pencil, mallet, screen;

o for plaster and rendering work: a float, plasterer unit (set), trowel, patch, laying-on trowel;

e for floor laying work: a vibrating beam, cutting-off machine (cutter), power float concrete
(power trowel), strip for smoothing, vibratory thickener, concrete pump;

o for steel fixing work: scissors, angle grinder, rebar trying tool, bending manual, clamp,
bending table, hand steel shears, bending iron, concreter's tongs.
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prac. Przybornik budowlarica zawiera wiele narz¢dzi, a do podstawowych nalezg:

o uniwersalne: poziomnica, miara, mlotek, poziomnica laserowa, urzgdzenia pomiarowe —
teodolit, niwelator, taczka, wgz doprowadzajgcy wodg, pion (cigzarek pionu);

o do rob6t malarskich: pedzel, drabina, watek malarski, ggbki, szpachla, szczotki, wiadro, néz
tapeciarski, stét tapeciarski;

o do rob6t ziemnych i fundamentowych: topata, szpadel, kilof, tom, deski szalunkowe;

o do rob6t dekarskich: nozyce, pas dekarski, zszywacz, zszywki, gigtarki;

o do robét ciesielskich: miotek ciesielski, obcegi, pita reczna, pita mechaniczna, pas dekarski,
wyrzynarka, szlifierka, strugarka, frezarka, pita tarczowa;

o do rob6t murarskich: kielnia, mlotek murarski, wiadro, skrzynia do zaprawy, tata, poziom-
nica, wgz wodny, mieszarki, skrzynia do przygotowywania zaprawy murarskiej, otéwek mu-
rarski, podbijak, mtotek drewniany, sito murarskie / ramowe;

o do rob6t tynkarskich: paca, agregat, kielnia, tata, poziomnica, kielnia tynkarska do zaciera-
nia na gtadko;

o do robét posadzkarskich: listwa wibracyjna, przecinarka, zacieraczka do betonu, listwy do
wygladzania, zaggszczarka wibracyjna, pompa do betonu;

o do robdt zbrojarskich: nozyce, szlifierka kgtowa, kluczyk do wigzania, gigtarka reczna, cegi,
st6t zbrojarski, nozyce reczne do stali, klucz do gigcia pretéw zbrojeniowych, obcggi do wig-
zania zbrojenia.

oo SRR T (-t SR S S N S
Podpisz rysunki w jezyku angielskim.
Write the names of the tools in English.

Kielnia Szlifierka katowa Miotek murarski

Drabina Zacieraczka do betonu Niwelator
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Gietarka do rur Paca tynkarska Obcegi

Wstaw brakujace stowa.
Fill in the gaps.

For lifting building materials bricklayers use: pulleys, ropes, a building elevator and cranes.
(roboty murarskie) is performed in groups of workers, the
so-called brigades. Basic steps in a bricklayer work are building foundations, bearing walls
and partitions. Masons use mainly the following tools.

e (kielnia) - for applying and spreading
(zaprawa)

. (mlotek murarski) — for breaking
(cegty) into smaller elements

. (paca) — for levelling and smoothing the mortar laid
- (poziomnica) — for checking the level of the walls
. (miara) — to measure the length of the wall built
[ SRRSO SN P zel) —to wet the surface prior to
(pedzel) the surface pri
(roboty tynkarskie),
. ; p (sito) — to sift the aggregate

. (taczka) — to carry the mortar

. (betoniarka) — for mixing mortar

e For lifting building materials bricklayers use: pulleys,
(liny), a building elevator, and (zurawie).

Do pionowego i poziomego przenoszenia materiatow budowlanych murarze uzywajg przede
wszystkim: weiggarek, wyciggéw budowlanych, zurawi budowlanych.

Roboty murarskie wykonywane sq przez grupy robotnikéw, ktére sq nazywane brygadami. Do
podstawowych czynnosci murarza nalezy: wznoszenie fundamentow, scian nosnych i dziatowych.
Murarze uzywajg przede wszystkim ponizszych narzgdzi:

e kielni — do naktadania i rozprowadzania zaprawy murarskiej,

o miotka murarskiego — do rozbijania cegiet na wiasciwe formy,

e pacy — do wygtadzania i zacierania narzuconej zaprawy,

e poziomicy — do poziomego i pionowego wyréwnywania muréw,
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KEY WORDS - WAZNE POJECIA

above 5 metres powyzej 5 metréw
accident wypadek

acid kwas

alarm alarm

aleohol wipe gazik nasaczony alkoholem
ambulance karetka pogotowia

assurance on the roof asekuracja na dachu
serious accident powazny wypadek
balustrade, railing balustrada

blanket koc

caustic material materiaty zrace

collapse upadek

curb krawgznik

danger niebezpieczeristwo

dangerous height niebezpieczna wysokos¢
deep excavation glebokie wykopy

deep water gleboka woda

dressings opatrunki

drunk pijany

dust mask maska przeciwpytowa

ear plugs zatyczki do uszu

earmuffs shuchawki

electric shock porazenie pradem
evacuation signal alarm sygnat do ewakuacji
evacuation, escape ewakuacja

explosive materials materiaty wybuchowe
fire fighting tools narzedzia przeciwpozarowe
fall protection, safety belt szelki

false fire alarm fatszywy alarm pozarowy
fire alarm alarm pozarowy

fire blanket koc przeciwpozarowy
fire hazard zagrozenie pozarowe

fire roof screen, fire ceiling screen kurtyna
ogniowa

fire stop bariera ogniowa

first aid pierwsza pomoc

first aid kit apteczka pierwszej pomocy

first aider osoba, ktéra udziela pierwszej pomocy
flammable substancje tatwoplane

| flammable materials materialy atwopalne

gloves rekawiczki
hazard zagrozenie

height work permit pozwolenie na prace
na wysokosci

helmet, hard hat kask

high veltage wysokie napiecie

hi-vis vest kamizelka odblaskowa

horizontal safety net siatki bezpieczeristwa poziome
hot goraco

knot wezet, supet

knee pads nakolanniki

list of emergency phone numbers lista numeréw
alarmowych

machine ticket uprawnienia do obstugi maszyn
mind the step uwaga na stopier

mind your head uwaga na glowg

mind yourself, watch yourself uwazaj na siebie
no access for people brak przejscia dla ludzi

no smoking zakaz palenia tytoniu

overhead load uwaga na cigzar nad glowa

P.P.E. sprzet ochronny
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poison trucizna
poisoned trujacy, zatruty

poisonous materials materialy trujace
raise the alarm zaalarmowac
accident report raport z wypadku

rigging olinowanie

risk of fall ryzyko upadku

safe pass, OMS training kurs bhp
safety bezpieczeristwo

safety barriers barierki ochronne
safety belt pasy bezpieczeristwa
safety boots buty ochronne

safety glasses okulary ochronne
safety goggles gogle ochronne
safety harness uprzaz bezpieczefistwa
safety helmet hetm ochronny

| self-inhibitor device urzadzenia samohamowne
shatterproof glass nietlukace sie szkto

| smoke detector czujka dymu

: smoking room palarnia

| sober trzetwy

| sparkiskra

sterile gauze gaza sterylna

suitable extinguishing media $rodki gasnicze
tweezer pgseta
under 1 metre ponizej 1 metra

under the influence of alcohol pod wptywem
alkoholu

vertical safety net siatki bezpeczeristwa pionowe
wash hands myc rece

web belt zawiesie pasowe

welding gloves rekawiczki spawalnicze

welding mask maska spawalnicza

To ensure safety at the building site, the relevant universal marking is used. Mostly safety signs
are placed for this purpose. They can be divided into:

prohibiting signs (circular in shape with dominant red colour);

cautioning — warning signs (triangle shape with dominant yellow colour);

ordering signs (circular in shape with dominant blue colour);

informing signs (the shape of a rectangle with dominant blue colour);

signs indicating a hazardous location (square or rectangle with dominant green colour);

Na terenie budowy w celu zapewnienia bezpieczeristwa uzywa sig odpowiednich uniwersalnych

information boards;
information and warning signs at the site.

oznaczen. Nalezq do nich przede wszystkim znaki bezpieczeristwa, ktdre mozna podzielic na:
® zakazujgce (ksztatt kota i dominujgcy kolor czerwony);

zielony);
® tablica informacyjna budowy;
* tablice informacyjne i ostrzegawcze.

SIGNS ON A BUILDING SITE

ostrzegajgce (ksztalt tréjkgta i dominujgcy kolor z6tty);
nakazujgce (ksztatt kota i dominujgcy kolor niebieski);
informujgce (ksztatt prostokgta i dominujgcy kolor niebieski);
informujgce o migjscach bezpiecznych (ksztatt kwadratu lub prostokgta i dominujgey kolor

I

caution

danger

warning
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Wear welding mask Wear dust mask Face protection must be
worn
Caution Industrial trucks warning Demolition

Overhead load

*

Danger Danger

Scaffolding Buried

incomplete cables
Danger Incomplete scaffold Buried cables

High voltage
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Dopasuj stowa (1-6) do definicji (A-F).
Match the words (1-6) with the definitions (A-F)

safety glasses O [Ja box that contains items needed to treat a small injury.

earplug O [Imaterial that covers face and protects mouth and nose from dust.

hard hat © [ helmet made of plastic or metal; a hat made of a hard material
for protection.

first aid kit © [1small pieces of plastic that reduce noise from the machinery.

dust mask © [ protective covering for the knee.

knee pads © [ protective eyewear that uses shatterproof glass.




[image: image10.jpg]14 |

Cechy materiatéw budowlanych
Properties of building materials

KEY WORDS - WAZNE POJECIA

absorptivity nasiakliwos¢

acoustic conductivity przewodnos¢ akustyczna
ageing resistance odpornos¢ na starzenie
bacteria bakteria

bending strength wytrzymato$¢ na zginanie
biological corrosion korozja biologiczna

bulk density gestosc objetosciowa

capillarity kapilarnos¢

capillary rise of water podciaganie kapilarne

coefficient of heat transfer, heat-transfer
coefficient wspétczynnik przewodzenia ciepta

coefficient of thermal conductivity wspétczynnik
przewodzenia ciepta

compression strength wytrzymato$¢ na sciskanie
conductivity przewodnos¢

consistency konsystencja

corrosion resistance odporno$¢ na korozje

crack pekniecie

creeping petzanie

cubic samples prébki szescienne
cylindrical samples prébki walcowe

density gestos¢

destruction zniszczenie

diffusivity dyfuzyjnos¢

ductility ciagliwo$¢

durability trwatos¢

dust pyt

elasticity sprezystos¢

fire resistance ogniotrwatos¢

fire-resisting, fireproof ogniotrwaty-
flammability palnos¢

flexibility podatnos¢, gietkos¢

fragility, crispness kruchos¢

freeze-thaw cycle cykl zamrazania-rozmrazania
freeze-thawing resistance mrozoodpomos¢
friction tarcie

| frost resistance odporno$¢ na zamarzanie

fungus (I.mn. fungi) grzyb

hardness twardos¢

| heat capacity pojemnos¢ ciepina
humidity, moisture wilgotnos¢

‘ hygroscopicity higroskopijnos¢
| impact resistance udarnos¢

increase poprawa, wzrost
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permeability przesiakliwo$¢ tension rozciaganie

plasticity plastyczno$¢ thaw rozmrazac

porosity porowatos¢ thermal conductivity przewodnos¢ cieplna
radioactivity radioaktywnos¢ tightness szczelnoé¢

refractory zaroodporny torsion skrecanie

resistance to abrasion $cieralno$¢ toxicity toksycznosé

shear strength wytrzymatos¢ na $cinanie ultraviolet radiation promieniowanie
shrinkage skurcz ultrafioletowe

sorption sorpcja viscosity, stickiness, adhesiveness lepkos¢
strength, resistance wytrzymatos¢ weight cigzar

Technical characteristics of a material are properties that determine its use. They can
be divided into three main groups: physical, mechanical and chemical (biological)
properties.

Cechy materiatu budowlanego, ktdre decydujg o jego zastosowaniu, okreslamy mianem wiasciwosci
technicznych. Mozna je podzielic na trzy grupy: fizyczne, mechaniczne i chemiczne (biologiczne).

physical

PROPERTIES

OF BUILDING MATERIALS

[ ]

- chemical
medhatsl (biological)
Physical properties of building materials:  Wiasciwosci fizyczne materiatéw
e density budowlanych:
o bulk density ® gestosc;
o tightness ® gestosc objetosciowa;
® porosity o szczelnosc; hermetycznos¢
o humidity, moisture ® porowatosc;
o absorptivity, absorbability o wilgotnost;
e hygroscopicity o nasigkliwos¢
o capillary action, capillary rise of water e higroskopijnos¢;
© permeability e podcigganie kapilarne;

o przesigkliwosé;
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shrinkage

corrosion resistance

ageing resistance

thermal expansion

thermal conductivity

heat capacity

resistance to scaling, heat proof, heat resi-
stance, refractory

o flammability

toxicity
capilarity
diffusivity
sorption

o fire resistance, fireproofness

Mechanical properties of building
materials:

compression strength, compressive
strength

tension strength, tensile strength
bending strength

shear strength

hardness

resistance to abrasion, abrassive hardness
impact resistance

elasticity

plasticity

creep

viscosity, stickiness, adhesiveness
ductility

crispness, fragility

thixotropy

mrozoodpornost;
kurczliwos¢;
odpornos¢ na korozje;
odpornosc na starzenie;
rozszerzalnos¢ cieplna;
przewodnos¢ cieplna;
pojemnosc cieplna;
2aroodpornosc;
odpornosc ogniowa;
palnosc;

toksycznosc;
kapilarnos¢;
dyfuzyjnos¢;

sorpcja;

ogniotrwatosc.

Whaéciwosci mechaniczne materiat6w
budowlanych

Do najwazniejszych wiasciwosci
mechanicznych, kidre stwierdzono

dla materiatéw budowlanych nalezg:

o wytrzymatosc na Sciskanie,

o wytrzymatos¢ na rozcigganie,

o wytrzymatosc na zginanie,

o wytrzymatosc na Scinanie,

a takze

o twardos¢ (odpornos¢ na wgniatanie)
o scieralnos¢ (odpornosc na scieranie),
o udarnos¢ (odpornos¢ na uderzenia),
o sprezystosc,
o plastycznost,
o pelzanie,

o lepkosc,

o ciggliwost,
e krucho$c,

e tiksotropia.
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Wstaw jednostki i przettumacz na jezyk angielski.
Insert the units and translate the terms into English.

gestos¢ density kg/m?3

wytrzymato$¢ na $ciskanie

wilgotnos¢

przesigkliwos¢

porowatos$c

$cieralnos¢





